**Technické špecifikácie nového modelu Kia EV6 GT\***

**Hnacia sústava**

**Elektromotor a akumulátor**

**Typ motora** Synchrónny motor s permanentným magnetom (predný a zadný)

**Typ akumulátora**           Lítium-iónový polymér

**Kapacita akumulátora** 77,4 kWh

**Maximálny výkon (motor vpredu)**    160 kW (218 k) @ 4 400 - 9 000 ot./min.

**Maximálny výkon (motor vzadu)**   270 kW (367 k) @ 6 800 - 9 400 ot./min.

**Maximálny výkon (kombinovaný)**       430 kW (585 k)

**Maximálny krútiaci moment (kombinovaný)**   740 Nm

**Spotreba**        20,6

(kombinovaná, kWh/100 km)\*

**Emisie CO2**      0

(kombinované g/km)\*

**Dojazd na čisto elektrický pohon**  424 km

\*Spotreba a emisie: normy pre dojazd sa vypočítavajú podľa celosvetovo harmonizovaného postupu testovania ľahkých vozidiel (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP). Čísla sa vzťahujú na najnižšiu hodnotu.

**0-100 km/h**             3,5 s

**Maximálna rýchlosť**  260 km/h

**Prevodovka:**       Bezstupňová redukčná

**Hnacie ústrojenstvo**

**Pohon všetkých štyroch kolies (AWD)**

**Odpruženie**

Vzpery MacPherson s rozdeleným spodným ramenom (vpredu)

5-násobná viacprvková náprava (vzadu)

**Riadenie**

**Typ**   Hrebeňové riadenie s posilňovačom (R-MDPS)

**Prevodový pomer riadenia (m)**    12,56

**Otáčanie (od dorazu po doraz)**       2,30

**Polomer otáčania (m)**            5,97

**Kolesá a pneumatiky**

**Štandardne**                21-palcové disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 255/40R21

**Náhrada**                      Štandardná súprava pneumatík

**Brzdy**

**Vpredu**                       380 × 34 mm, ventilované kotúče

**Vzadu**                        360 × 20 mm, ventilované kotúče

## Rozmery(mm)

**Exteriér**

**Celková dĺžka**        4 695           **Celková šírka**         1 890

**Celková výška**        1 545

**Rázvor kolies**            2 900           **Predný previs**     845

**Zadný previs**      950 **Svetlá výška** 155

**Interiér**

**1. rad                  2. rad**

**Priestor na hlavu**      990 (934 so strešným oknom)           965 (so/bez strešného okna)

**Priestor na nohy**       1 078           1 006

**Max. objem batožinového priestoru (v litroch)** 480 (min) 1 260 (max) plus 20-litrový kufor

## Hmotnosť (kg)

**Pohotovostná hmotnosť (max.)** 2 185 (max.)

**Hrubá hmotnosť (max.)** 2 610

**Vlečné zaťaženie, bez brzdy**  750

**Vlečné zaťaženie, s brzdou**        1 800

\*Upozornenie: Všetky tu uvedené technické údaje sa môžu zmeniť. Najnovší model EV6 GT čaká na homologizáciu a konečné technické potvrdenie. Všetky podrobnosti týkajúce sa výkonu hnacej sústavy, spotreby, dojazdu na elektrický pohon a celkovej konfigurácie sa môžu pred začiatkom výroby zmeniť. Uvedené predbežné údaje vychádzajú z WLTP a čakajú na homologizáciu.